[붙임2]

에너지효율개선사업 냉방기기 지원 설명자료

□ 냉방기기 사양

ㅇ 저소득가구의 에어컨 사용부담 능력과 거주공간을 고려하여 효율적인 실내기-실외기 일체형 에너지절감형 에어컨 규격 결정

[ 용량 : 4평형 | 소비전력: 320W | 에너지소비효율등급 : 2등급 이상]

* 1등급 에어컨(320W)만을 1개월 사용시 약 7,000원 부담(1일 8시간 사용 기준)

* 저소득가구 표준 방1칸 면적 = 3.4평형(2.9m×3.9m), 에기연 연구보고서(‘15.3월)

□ 실내기-실외기 일체형 에어컨 특징

ㅇ 더운 바람이 나오는 실외기는 반드시 외부에 설치하여야 하므로, 창의 일부를 통해 실내기는 안에, 실외기는 밖을 통하도록 설치 (설명1)

ㅇ 실외기는 제품의 1/2 이상을 차지하며, 이에 따라 실외기 무게를 지지하는 별도의 지지대를 외부에 설치하여야 함 (설명2)

<설명1>	<설명2>

□ 창호일체형 에어컨의 지원시 참고사항

ㅇ 가로 500mm 미만 또는 세로 300mm 미만인 창호에 설치 불가

* 창호일체형 에어컨 크기 가로 500mm × 세로 300mm임

ㅇ 창호일체형 에어컨 설치가 가능한 창호의 권장 사이즈

* 미닫이 창의 최소 제작사이즈 가로 400mm × 세로 400mm

[ 가로 1,000mm 이상, 세로 1,000mm 이상 ]

ㅇ 창호에 에어컨을 설치시 기존 창호크기는 줄어들기 때문에 환기 또는 조망이 중요한 창일 경우 에어컨 설치에 유의

※ 대상가구 집주인의 충분한 사전설명 및 협의가 반드시 필요

	⇒
<기존 창호>		<창문형에어컨 설치 후>

	⇒
<기존 창호>		<창문형에어컨 설치 후>

	(필수) 창호일체형 에어컨 설치를 위한 사전안내
1. 에어컨은 실내기-실외기 일체형으로, 실외기는 창을 통해 밖으로 설치하여 고정하므로 향후 뜯을 수 없습니다. 2. 기존의 창호는 에어컨 설치 후 작아집니다. 창호 크기에 따라 에어컨 지원이 제한될 수 있습니다. 3. 창호일체형 에어컨 창호주변에 독립된 전원 콘센트가 없는 경우 설치가 제한될 수 있습니다.(단, 독립전원일 경우 콘센트 연장선을 사용하여 연결가능) 4. 실외측의 장애물과의 거리는 최소 50cm 이상 유지하여야 하며, 실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 될 경우 설치하지 않습니다. 5. 해당 창호 일체형 에어컨만을 하루 8시간 가동시, 한달간 사용하면 예상되는 전기료는 약 7천원입니다. 다만, 기존에 사용하던 냉장고, 세탁기 등의 가전제품 개수에 따라 전기료는 달라질 수 있습니다. 6. 창호에 고정함에 따라 외관이 변경되는 것으로, 임차인의 경우 집주인 동의를 반드시 받아야 합니다. 7. 해당 제품은 방의 온도에 따라 풍량이 바뀝니다. 풍량 변경시 잠시 “삐” 하는 소음이 발생할 수 있으며, 이는 제품 하자가 아닙니다.

	(필수) 에어컨 설치시 주의사항
1. 제품낙하로 인한 인명상해 등 안전의 우려가 있는 곳은 절대 설치 금지 2. 창호주변에 독립된 전원 콘센트가 없는 경우 절대 설치 금지 (단, 독립전원일 경우 콘센트 연장선을 사용하여 연결가능) 3. 지지대(앵글)는 에어컨을 감싸는 형태로 제작하며, 손상된 지지대(앵글)는 절대 사용 불가 4. 실외측 장애물과의 거리를 고려하였을 때, 이웃주민의 민원이 예상될 경우 절대 설치 금지